※ 이 물품설명서는 검토자가 신청물품을 파악하기 위한 자료이므로 형식에 구애받지 않고 쉽게 이해할 수 있도록 작성하시면 됩니다.  아래의 예시는 물품설명서 작성에 대한 이해를 돕기 위한 참고용입니다.

기계류 작성 예시

물품설명서

1. 품명(모델, 규격 등 포함)

ㅇ INVOICE 품명 : USB DATA CABLE OR USB CHARGER FOR MOBILE PHONE

ㅇ 모델명 : NX-000XXA

2. 구조 및 형태

ㅇ 물품형태

ㅇ 요소 및 기능

① USB 콘텍터 : 컴퓨터의 USB PORT와 연결하기 위한 접속단자

② 전원공급 확장케이블 : USB PORT를 통하여 들어온 전원을 핸드폰에 연결하기 위한 케이블

③ PWB B/D : IO 컨넥터 내부에 장착되는 PCB BOARD(충전 IC, 저항, 콘덴서)

④ IO 컨넥터 : 휴대폰과 연결하는 단자

⑤ 시가잭 : 차량에서 전원을 공급받을 때 연결하는 단자

ㅇ 블럭다이어그램(흐름도)

주: 블럭다이아그램은 제품의 내부 구조를 이해하기 쉽게 작성한 것으로 물품별로 필요하지 않은 경우도 있습니다. 기능, 내부구성 요소 등에 따라 세번이 달라지는 경우와 제품에 대한 이해를 높이기 위해 필요한 경우 작성합니다.

ㅇ　재질

구 분	재질
케이블	SR-PVC, TINNED STRANDED COPPER
USB	니켈, 구리, 주석
IO 컨넥터	PC

3. 기능 및 용도

ㅇ 용 도

① 핸드폰 충전

휴대폰의 배터리 방전시 사무실이나 차량에서 USB PORT를 통하여 외부전원 DC 5V의 전원을 받아 DC 4.2V로 전압 변환 후 휴대폰 배터리를 충전

② 핸드폰과 컴퓨터간의 상호 DATA  교환

휴대폰과 컴퓨터 간의 데이터 교류 가능토록 연결하는 기능

ㅇ 기 능

- 컴퓨터의 USB PORT에 접속과 동시에 DC 5V가 공급된다.

- IO 컨넥터 내부의 반도체가 DC 5V의 전원을 DC 4.2V로 가변시켜 휴대폰에 공급한다.

- 이때 최대 충전전류는 IO 컨넥터 내부에 ㅇㅇ를 조정하여 500㎃를 넘지 않도록 설계되어 있으며, 충전시에는 적색점등 상태에서 만충전시 적색점등이 꺼지며 녹색점등 상태로 변화하고, 휴대폰의 배터리를 보호하기 위하여 CUT/OFF회로가 내장되어 있다.

- 또한, USB PORT를 통하여 들어온 D+, D- 신호를 받아들여 데이터 교류가 가능토록 휴대폰과 컴퓨터간의 링크기능을 활용 할 수 있도록 연결하는 기능이 있다.

4. 제조공정

ㅇ CABLE 몰딩공정 : USB PORT와 CABLE간 연결 및 고정하는 공정

ㅇ PCB SMT  공정 : PCB에 SMD 반도체를 자동으로 ASS'Y하는 공정

ㅇ PCB ASS'Y CUTTING 공정 : PWB BOARD를 각각으로 잘라내는 공정

ㅇ IO 컨넥터 삽입공정 : PWB BOARD에 IO 컨넥터를 고정하는 공정

ㅇ IO 납땜 공정 : 고정된 IO 컨넥터를 납땜하는 공정

ㅇ CABLE 납땜 공정 : PWB BOARD에 케이블을 연결하는 공정

ㅇ CASE 조립공정 : IO 컨넥터를 조립하는 공정

5. 제출서류목록

1. 사진 4매(전체, USB콘텍터, IO컨넥터, 시가잭)

2. 제조자 카달로그 1부.  끝.

6. 신청인의 분류의견

주 :  사진은 물품의 특성을 잘 표현할 수 있도록 하며, 현품이나 카달로그에 사진이 있는 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

※ 이 물품설명서는 검토자가 신청물품을 파악하기 위한 자료이므로 형식에 구애받지 않고 쉽게 이해할 수 있도록 작성하시면 됩니다.  아래의 예시는 물품설명서 작성에 대한 이해를 돕기 위한 참고용입니다.

분석물품 작성 예시

물품설명서

1. 품명(모델, 규격 등 포함)

ㅇ 품명 : Sedona Honey with Prickly Pear Cactus Fruit

ㅇ 규격 : SH-XXX-OO

2. 구조 및 형태

아래 2가지 형태로 수입할 예정임

(1) 일정량씩 소매용 유리병에 주입된 상태로 수입

(2) 벌크상태로 대형용기에 담아 수입

* 제품사진 및 소매포장 사진 : 별첨

3. 기능 및 용도

ㅇ 음용방법 : 2～3 스푼씩 섭취 또는 따뜻한 물, 차 등에 섞어서 마심

ㅇ 기능 :

ㅇ 용도 :

4. 성분(함량) 및 제조공정

(1) 성분

성 분	비율	비고
천연벌꿀(Unfiltered Raw Honey)	xx.x%
Prickly Pear Cactus Fruit(선인장 열매)	x.x%
계	100%

* Prickly Pear Cactus

부채(단선)선인장아과(團扇仙人掌亞科 ; Opuntioideae) Opuntia속으로 줄기에 가시가 돋히고, 줄기가 연속적인 편평한 마디들로 이루어진 선인장, 인도무화과 선인장이라고도 불림

(2) 제조공정

- 양봉장에서 벌통(벌집) 수집

- 벌통에서 벌꿀 추출

- 벌꿀에서 밀랍 제거

- 벌꿀을 드럼(honey drum)에 넣음

- Prickly Pear Cactus Fruit를 드럼에 첨가

- xx시간동안 벌꿀과 Prickly Pear Cactus Fruit 혼합물을 섞음

5. 제출서류목록

1. 신청물품 견본

2. 사진 3매.(제품, 소매포장)

3. 물품 성분표 1부.

4. 제조 공정도 1부.

6. 신청인의 분류의견

※ 이 물품설명서는 검토자가 신청물품을 파악하기 위한 자료이므로 형식에 구애받지 않고 쉽게 이해할 수 있도록 작성하시면 됩니다.  아래의 예시는 물품설명서 작성에 대한 이해를 돕기 위한 참고용입니다.

자동차 부품류 작성 예시

물품설명서

1. 품명(모델, 규격 등 포함)

ㅇ INVOICE 품명 : Cargo Screen assembly

☞ 품명은 full-name으로 기재해 주시기 바랍니다.

ㅇ 모델명 : 8****-******(장착되는 차종 기재 요망)

2. 구조 및 형태

ㅇ 물품 형태 및 장착 위치

<신청물품>	<장착위치>

☞ 자동차 부품의 경우 반드시 정확한 장착 위치가 필요합니다.

☞ 물품에 따라 내부구조도 및 블록 다이어그램(흐름도)이 필요할 수 있습니다.

ㅇ 물품의 구성 요소와 각 요소별 기능 및 재질

- 주요 구성요소 : 하우징, 스크린, 하우징 커버, 행거 외

- 각 요소별 재질 : 하우징(AL), 스크린(PVC), 하우징 커버(PPF), 행거 외(PA)

- 물품 크기 : 가로 2,100㎜ × 세로 150㎜ × 높이 130㎜

3. 기능 및 용도

ㅇ 용 도

- Wagon 차량의 리어시트 뒤 화물칸에 장착되어 화물칸에 화물이 적재되었을 때, 화물이 외부로 노출되지 않도록 스크린을 전개시켜 가려줌

☞ 신청물품의 설계 및 제작 목적에 맞춰 설명해 주시기 바랍니다.

ㅇ 작동원리

- 하우징 내의 회전롤에 PVC 스크린이 권취되어 있어 필요에 따라 접고 펼 수 있음

☞ 품목분류는 작동원리에 따라 달라질 수 있으니 주변기기와 연관지어 최대한 자세히 설명해 주시기 바랍니다.

4. 제조 공정

ㅇ 원재료 입고 → 조립 → 검사 → 포장

☞ 물품에 따라 제조 공정이 품목분류에 영향을 미칠 수 있으니 최대한 자세히 설명해 주시기 바랍니다.

5. 제출서류목록

1. 견본 1점(견본 미제출시 칼라사진 4매(앞, 뒤, 좌, 우))

2. 해외공급자 등이 제공한 HS 품목번호

3. 제조자 카달로그 및 설계 도면 등.  끝.

6. 신청인의 분류의견